Включен DHCP

Адрес: 5000

login1: admin

pass1: administrator

login2: operator

pass2: operator

Пароль ssh: Xeonios000

Путь к устройству поумолчанию изменен на «/dev/ttyAMA0»

Выполнены настройки UART в  /boot/config.txt

Запрещена работа сервиса *hciuart  (bluetooth) : sudo systemctl disable hciuart*

Настроена работа по UART в raspi-config: login shell - no | Serial port hardware to be enabled – Yes

Модифицирован файл /etc/rsyslog.conf (отключены логи rsyslog)